BYTEORDER      I
LAYOUT         BIL
NROWS          1024
NCOLS          1024
NBANDS         1
NBITS          16
ULXMAP         0
ULYMAP         0
XDIM           0.000833333333
YDIM           0.000833333333
